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2、TP-Link无线路由器设置
D-Link 无线路由器设置
　　　1、D-Link路由器的硬件连接：
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　　首先，接通电源，将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔，一端插入电源插座。
　　然后，连接WAN口线，我们需要将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。
　　再次，连接LAN口线，再利用一根网线，一端连接在路由器的任意一个LAN口上，另一端连接电脑(台式机、笔记本都可以)。
　　温馨提示：当电源接通后，可以看到面板上的电源指示灯、Internet指示灯以及对应的LAN口指示灯会亮起。
　　2、 路由器的基本设置
　　首先，计算机IP地址设置。
　　在此我们以Windows XP系统为例。右击桌面上的“网上邻居”，打开属性，如下图所示：
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　　再右击“本地连接”，打开属性，如下图所示：
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　　在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”，选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。如下图所示：
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　　温馨提示：路由器默认开启DHCP功能，只要以上设置正常，那么，此计算机会自动通过此路由器得到IP地址等参数。如图所示：
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　　此计算机已经成功的从路由器(192.168.0.1)上获得192.168.0.100这个IP地址。
　　其次，登录到路由器的管理界面。
　　打开浏览器，在此以IE为例，在地址栏中输入：http://192.168.0.1，即可登录到路由器的管理界面，对路由器进行各项配置，如下图所示：
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　　再次，设置WAN口，即Internet口的设置。
　　此步骤主要是设置用户当前的上网类型，一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型，如下图所示：
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　　稍等片刻之后，就可以看到如下所示：
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　　注意：如果用户不慎丢失了用户名和密码，则可以咨询宽带接入商。
　　如果用户不希望路由器自动侦测上网类型，也可以进行手动设置，如下图所示：
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　　点击“手动设置”后，会出现下面的界面，用户也可以根据实现上网类型进行设置。
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　　我的因特网连接是点击后面血案则“PPPOE拨号”，然后是“保存配置”“立即重新启动”，使用设置生效。
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TP-Link无线路由器设置
首先连接好无线路由器和网线，要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着（黄颜色网线的位置插外网线，后面4个接口插要上网的电脑）。


1. 2
然后打开电脑的网络和共享中心，搜索无线信号，当搜索到无线路由器的信号后，打开浏览器，输入无线路由器的地址：192.168.1.1（一般都是这个地址），然后在提示框中输入用户名和密码（一般都是admin）。



2. 3
在打开的配置中心点击设置向导，然后点击下一步。



3. 4
接着选择上网方式后，点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。点击下一步。





4. 5
设置无线路由器的密码，这样能防止别人盗用你的网络资源。一般密码是6位的。



5. 6
这里，SSID需要更改，例子，如自己的位置是34号楼501，那么SSID可以设置成34_501,最后设置完成后，需要重启路由器使设置生效，就可以使用无线路由器上网了。



